|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comando | Paquete | Función |
| Iniciar | :INI,-,-! | Inicia la conversación. |
| Stop | :STP,-,- | Termina la conversación. |
| Monitor | :MON,-,ON | Activa el modo monitor. |
| Monitor | :MON,-,OFF | Desactiva el modo monitor. |
| Tarjeta presente | :SDC,-,- | Verifica si la tarjeta SD está o no puesta. |
| Activar cultivo | :TOM,-,- | Comienza el seguimiento de tomate |
| Activar cultivo | :ZAN,-,- | Comienza el seguimiento de la zanahoria |
| Modificar temperaturas | :MOD\_TEMP,-,ETAPA XX TIPO XX MAX\_FAN XX MIN\_FAN XX MIN\_CAL XX MAX\_CAL XX! | Modifica las temperaturas objetivo de una etapa. |
| Modificar minutos tomate | :MOD\_MIN\_T,-,E0 XX E1 XX E2 XX! | Modifica los minutos que dura cada etapa. |
| Modificar minutos zanahoria | :MOD\_MIN\_Z,-,E0 XX E1 XX E2 XX! | Modifica los minutos que dura la zanahora. |
| Check temperaturas | :CK\_TEMP,-,TOM! | Muestra las temperaturas objetivo de las etapas. |
| Check minutos | :CK\_MIN,-,TOM! | Muestra los minutos de las etapas. |
| Parar seguimiento | :PAUSE,-,-! | Para el control de temperatura y humedad del seguimiento |
| Continuar seguimiento | :CONTINUE,-,-! | Habilita el control de temperatura y humedad del seguimiento. |
| Fecha | :DAY,2,YEAR xx MON xx DATE xx DAY xx HOUR xx MIN xx SEC xx! | Cambia la hora del sistema. |
| Ventana | :VENT0,-,- | Abrir ventana |
| Ventana | :VENTC,-,- | Cerrar ventana |
| Ventana | :STOPV,-,- | Parar ventana |
| Ventilador | :FAN,-,ON | Prender ventilador |
| Ventilador | :FAN,-,OFF | Apagar ventilador |
| Calentador | :CAL,-,ON | Prender calentador |
| Calentador | :CAL,-,OFF | Apagar calentador |
| Bomba | :BOMBA,-,ON | Prender Bomba |
| Bomba | :BOMBA,-,OFF | Apagar Bomba |